Использование профессионального жаргона:

Для исследовании водородопроницаемости мембранных материалов технологий разделения/очистки используются различные экспериментальные методы.	

При исследовании водородопроницаемости материалов  для мембранных технологий разделения/очистки используются различные экспериментальные методы.


Отсутствие логических связок:

Палладиевых мембранные сплавы дорогие и имеют недостаточную химическую стойкость. Ведется поиск более экономичных и высокопроизводительных мембран для получения особо чистого водорода.

Высокая стоимость палладиевых мембранных сплавов и их недостаточная химическая стойкость вынуждает вести поиск более экономичных и высокопроизводительных мембран для получения особо чистого водорода.

Неверное использование сложных предложений:

В экспериментальной практике применяются различные модификации методов прорыва и термодесорбционной спектрометрии. Результаты измерений зависят от особенностей установок, но и от процедуры подготовки образцов материалов. Из-за последовательной смены методик, появляются дополнительные примеси на поверхности образца, которые существенно влияют на воспроизводимость результатов.

В экспериментальной практике применяются различные модификации методов прорыва и термодесорбционной спектрометрии. Результаты измерений зависят не только от конструктивных особенностей установок, но и от процедуры подготовки образцов материалов. Нередко последовательная смена методик приводит, например, к появлению дополнительных примесей на поверхности образца, что существенно влияет на воспроизводимость результатов.
	
Неясное предложение: 
	
Существует множество методов. Мембрана, нагретая до фиксированной температуры, является перегородкой вакуумной камеры. Предварительно проведена дегазация образца. С входной стороны скачкообразно создается достаточно высокое давление газообразного водорода, которое поддерживается на постоянном уровне. С выходной стороны производится непрерывная вакуумная откачка и с помощью масс-спектрометра определяется проникающий поток.

Методов исследования материалов на водородопроницаемость достаточно много. Например, метод прорыва с откачкой и без. Метод прорыва с откачкой заключается в следующем. Мембрана, нагретая до фиксированной температуры, является перегородкой вакуумной камеры. Предварительно проведена дегазация образца. С входной стороны скачкообразно создается достаточно высокое давление газообразного водорода, которое поддерживается на постоянном уровне. С выходной стороны производится непрерывная вакуумная откачка и с помощью масс-спектрометра определяется проникающий поток.





Недостаток краткости:

В этом пункте мы укажем данные двухстадийного комплексного эксперимента, проведенного при трех различных начальных температурах, различных тройках входного давления и различных скоростях ТДС нагрева. Выбранный материал используемой мембраны — ванадий.


Укажем данные двухстадийного  эксперимента, проведенного при трех различных начальных температурах, а также различных тройках входного давления и скоростях ТДС нагрева. Материал мембраны — ванадий.
	


Морфологические, лексические и синтаксические ошибки:

ТДС-эксперимент был дополнительно проведен при следующих скоростях нагрева – шестисот и пятисот градусов.

ТДС-эксперимент был дополнительно проведен при следующих скоростях нагрева – шестистах и пятистах градусах.


Целесообразно комплексирование эксперимента прорыва и ТДС с целью повышения информативности измерений и точности оценки параметров водородопроницаемости.

Целесообразно комплексирование экспериментов прорыва и ТДС с целью повышения информативности измерений и точности оценок параметров водородопроницаемости.

Вариант комплексного эксперимента и математическое обеспечение предложен и реализован.
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